v2: изменил схему питания платы (убрал входной импульсный преобразователь), добавил источники питания под каждый модем, развернул верхний ряд модемов на 180°

v2.1: изменил шелкографию по просьбе производства

v2.2: Убраны 8 нижних сим-слотов.

A0: переход на новую систему нумерации. Замена питальников на ST1S\*\* в корпусе VFQFPN, 8 сим карт.